의뢰자 제시 시료정보
성적서 표기 의뢰기업
성적서 표기 주 소
※ 목질상판재 예시 : PB / HDF/ MDF ※ 표면가공재 예시 : HPL, LPL, F/F, PP, PET, 도장
시료 구분
필수	시 료 명	성적서 표기 시료명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
종류	두께	mm	전면가공재	후면가공재	엣지가공재
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
		mm
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
		mm
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
		mm
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
		mm
※ 시험성적서에 기재를 원하는 항목에 체크하고 작성 ※ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호서식] ‘품질검사 의뢰서 제출 시’ 하단 작성 생략 가능
체크	시험편 채취 및 정보
☐	제품분류	주방가구 / 반침장 / 신발장 등
☐	모 델 명	시료모델명
☐	제 조 사	회사명 (사업자 등록명)
☐	시 공 사	회사명 (사업자 등록명)
☐	현장명(적용현장)	현장명
☐	준공예정일	2020. 00. 00.
☐	생 산 일	2020. 00. 00.
☐	시료채취장소	시료채취장소
☐	시료채취자	소속 및 성명
☐	입회자(감리원)	소속 및 성명
위 사항과 같이 시험성적서에 표기를 요청합니다.
	작성자 성명 :	○ ○ ○
(재)경기대진테크노파크 경기가구인증센터장 귀하

[KS M 1998  8.소형챔버법(가구용구성재) 시험 첨부양식] - 2020. 01. 01.

의뢰자 제시 시료정보 (예시)
성적서 표기 의뢰기업	경기퍼니처(주)
성적서 표기 주 소	경기도 포천시 자작로 155
※ 목질상판재 예시 : PB / HDF/ MDF ※ 표면가공재 예시 : HPL, LPL, F/F, PP, PET, 도장
시료 구분
필수	시 료 명	MDF18T (85A 신발장 도어)
채취부위	☑ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	18	mm	LPL	LPL	AL엣지
시 료 명	PB15T (85A 신발장 몸체)
채취부위	☐ 문짝	☑ 위판	☑ 옆판	☑ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
PB	15	mm	LPL	LPL	PET
시 료 명	MDF3.5T (85A 신발장 뒷판)
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☑ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	3.5	mm	F/F	F/F	-
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
		mm
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
		mm
※ 시험성적서에 기재를 원하는 항목에 체크하고 작성 ※ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호서식] ‘품질검사 의뢰서 제출 시’ 하단 작성 생략 가능
체크	시험편 채취 및 배송정보
☑	제품분류	신발장
☑	모 델 명	시료모델명
☑	제 조 사	회사명 (사업자 등록명)
☑	시 공 사	회사명 (사업자 등록명)
☑	현장명(적용현장)	현장명
☑	준공예정일	2020. 00. 00.
☑	생 산 일	2020. 00. 00.
☑	시료채취장소	시료채취장소
☑	시료채취자	소속 및 성명
☑	입회자(감리원)	소속 및 성명
위 사항과 같이 시험성적서에 표기를 요청합니다.
	작성자 성명 :	홍 길 동
(재)경기대진테크노파크 경기가구인증센터장 귀하

시험편 준비안내 KS M 1998 8.소형챔버법(가구용구성재) - 분석항목 : TVOC, 폼알데하이드 1. 시험편의 채취 □ 채취 부위 : 완제품의 모서리에서 채취 (모서리 마감면을 포함하여 절단, 하단그림 참조)
구분		목질상판재			표면가공재					비고		시험 실시
		종류	두께		전면		후면		엣지면
몸체(위판)		PB	18 mm		LPL		LPL		PET	동일자재		○
몸체(옆판, 밑판)		PB	18 mm		LPL		LPL		PET
선반		PB	18 mm		LPL		LPL		PVC			○
뒷판		HDF	4.5 mm		F/F		F/F		-			○
문짝		MDF	18 mm		PET		PP		PET			○
※ 자재, 두께, 가공재의 조건이 모두 동일한 경우, 1 종류만 시험 진행. 즉, 위 예시의 경우 ‘위판, 옆판, 밑판’ 이 동일한 자재로써 총 4종에 대하여 시험 진행. □ 시험편의 치수 : 130 mm × 130 mm □ 시험편의 매수 : 시험편 종류 별 각2매
소형챔버 가구용 구성재 시료채취 방법
몸체(위판)	몸체(옆판,밑판)			몸체(뒷판)		문짝		선반			시험편 예시
2. 포장 및 운송 □ 알루미늄 호일로 싸고 테플론 백(지퍼백)에 두 번 담아 각 시험편(종류) 별로 구분하여 포장 □ 지퍼백 표면에 접수번호를 기재하여 배송한다.