KC마크 가이드라인

- ‘19. 3. 15(금) -

❍ ‘어린이용 제품’의 범위

◾ 1. 적용범위 어린이용 가구란 13세 이하의 어린이가 사용할 용도로 고안되었거나, 명백히 그러한 용도로 사용되는 제품1)을 말한다.

비고 1 「어린이제품 가이드라인(국가기술표준원 고시 제2016-598)」에 따르면 만 13세 이하의 어린이를 사용 대상으로 하여 설계된 것이 아닌 제품과 만 13세 이하의 어린이를 주 사용대상으로 설계되지 않은 일반용도의 제품은 어린이제품이 아닌 것으로 본다고 규정하고 있음. 따라서, 교사가 사용하는 제품은 성인을 위한 제품으로 간주되어 「어린이제품 안전특별법」 어린이용 가구가 아닌 것으로 판단

❍ ‘어린이용 제품’ 구분표(‘가구류’ 54개 세부품목 중 27개 품목)

제품명	세부품명번호	해당여부	제품명	세부품명번호	해당여부
OA칸막이	5611160101	성인용	응접탁자	5610151901	성인용
OA칸막이용보관함	5611160201	성인용	이동식서가	5612109901	성인용
강연대	5612180401	성인용	이동식스툴테이블	5612140201	어린이용
고정식연결의자	5611210101	어린이용	이동형파일서랍	5610170801	성인용
교단	5612159701	성인용	작업용의자	5611210201	어린이용
교실용걸상	5612150201	어린이용	잡지꽂이	5610152901	어린이용
교탁	5612159801	성인용	장롱	5610151601	성인용
군용사물함	5610152003	성인용	접이식의자	5610154201	어린이용
라운지용의자	5611210501	어린이용	책걸상	5611210801	어린이용
매트리스	5610150801	성인용	책상	5610170301	성인용
벤치	5611210901	어린이용	책운반기	5612100101	성인용
보조책상	5610179301	성인용	책장	5610150701	어린이용
사물함	5610152001	어린이용	청소도구함	5610159201	어린이용
소파	5610150201	어린이용	칠판보조장	5612179801	성인용
수강용탁자	5612150501	어린이용	침대	5610151501	성인용
스툴의자	5611210601	어린이용	카운터	5612100201	성인용
시약보관대	5612200205	성인용	칸막이형열람대	5612150701	어린이용
식탁	5610154301	어린이용	캐비닛	5610153001	성인용
신발장	5610153101	어린이용	컴퓨터본체받침대	5610158902	성인용
실습대	5612150101	어린이용	컴퓨터본체보관장	5610158901	성인용
실험기구진열장	5612200201	성인용	컴퓨터책상	5612150801	어린이용
실험대	5612200101	어린이용	크레덴자	5610170101	성인용
실험실용싱크대	5612200401	어린이용	텔레비전받침대	5610158802	성인용
약품장	5612200202	성인용	텔레비전보관장	5610153001	성인용
우산꽂이	5610152301	어린이용	파일링캐비닛	5610170201	성인용
유아용교구장	5612170301	어린이용	학생용책상	5612150601	어린이용
유아용탁자	5612169901	어린이용	회의용탁자	5610170601	어린이용
※ 제품품질 표시사항에 사용용도 표기 ex) 13세 이하 어린이 사용금지 : 성인용 ※ 어린이와 성인이 동시에 사용하는 경우 어린이용에 해당됨 ※ 다수의 모델이 있을 경우 초등학교에 납품하는 경우에만 KC마크 부착 관리 대상임

❍ 종류에 따른 시험방법(물성)

① 자체검사 또는 공인시험기관의 시험의뢰를 통해 시험성적서 구비(첨부1 참조)

② 각각의 제품에 대하여 시험 적용 유, 무를 구분하여 성적서를 작성하고 관리

※ 각각의 제품 종류에 따른 시험항목의 판단은 업체에서 결정하고, 이후 결정에 대한 책임은 업체에 있다.

❍ 종류에 따른 시험방법(유해성)

① 자체검사 또는 공인시험기관의 시험의뢰를 통해 시험성적서 구비(첨부1 참조)

② 소재 및 원료가 다른 경우 해당되는 유해물질에 대한 시험이 요구됨

③ 동일한 소재 및 원료를 사용하여 만들어진 제품의 경우 대표 모델 시험

④ 사후 공급업체가 변경되는 등의 사유로 인하여 소재, 원료가 변경되는 경우 유해물질에 대한 시험을 변경된 제품으로 실시하여야 함

※ 각각의 제품 종류에 따른 시험항목의 판단은 업체에서 결정하고, 이후 결정에 대한 책임은 업체에 있다.

< 종류별 가이드라인 >

구분	종류	치장재
목재	PB, MDF, 합판, 집성목 등	LPM, HPM, 라미스, 인테리어시트, 종이시트, 피니싱 호일, 도장 등
※ 종류, 치장재가 달라지면 각각 해당되는 시험 필요(표면 가공된 목재재질에 한함) - 폼알데하이드 방출량, 톨루엔 방출량, 총휘발성 유기화합물 방출량
구분	종류
섬유/가죽	메시, 천, 폴리에스테르, 엠보싱, 천연가죽, 합성가죽 등
※ 색상의 구분 없이 종류가 달라지면 해당되는 시험 필요(피부에 직접 접촉하는 제품) - 섬유(총납, 총카드뮴, 아릴아민, 폼알데하이드, 염색견뢰도, pH) - 가죽(총납, 총카드뮴, 아릴아민, 폼알데하이드, PCP, 6가 크로뮴, 다이메틸푸마레이트, 염색견뢰도) - 합성가죽(총납, 총카드뮴, 아릴아민, 폼알데하이드, 프탈레이트 가소제, 염색견뢰도) - 페인트 및 코팅한 경우 : 총납, 총카드뮴, 유기주석화합물TBT, 프탈레이트가소제 총함유량(플라스틱 계열 포함시 적용, 예. 전사)
구분	종류
플라스틱	키, 전자키, 키꽂이, 손잡이, 오발(의자), 팔걸이(의자), 서랍(책걸상), 상판(책걸상), 화일발, 전선캡, 엣지 등
※ 동일 소재 및 원료로 사출하는 경우 동일하게 인정 ※ 소재 및 원료가 달라지는 경우 해당되는 시험 필요 ※ 사용 시 손에 닿지 않는 부품 및 부속품 제외 - 총납, 총카드뮴, 프탈레이트 가소제 총 함유량 - 3세 미만 사용 : 총납, 총카드뮴, 프탈레이트 가소제 총함유량, 유해원소 용출
구분	종류
페인트 및 코팅(철재)	손잡이, 책상 다리, 싱크볼(개수대) 등
※ 동일한 소재와 원료를 사용하여 도장 및 도금을 하였을 경우 동일하게 인정 ※ 기능성부품, 사용 시 손에 닿지 않는 부품 및 부속품(철레일, 다보, 경첩, 볼트, 표면코팅 없는 금속 등) 제외 - 총납, 총카드뮴 - 3세 미만 사용 : 총납, 총카드뮴, 유기주석화합물TBT, 유해원소 용출

※ 공급자적합성 평가임으로 업체에서 생산하는 제품의 특성에 따라 해당하는 시험 데이터 확보

- 외부시험성적서 확보 시 별도의 시험 필요없음(단, 성적서 발급업체 거래 내용 증빙 필수)

❍ 공급자적합성확인(높이 762mm 이상 파일링캐비닛)

① 유해물질 : 종류(PB, MDF 등), 치장재(LPM, HPM, 라미스, 도장 등)가 달라지면 각각 해당되는 시험 관리 필요(표면가공된 목재재질에 한함)(첨부2 참조)

② 안정성 : 종류, 등급, 치수, 형태 등이 다르더라도 시험 조건에 맞는 시험 기기(추)를 구비하여 자체적으로 시험 관리(첨부2 참조)하거나, 시험 시 문제가 되거나 추가적으로 시험을 해야 할 부분에 대하여 공인시험기관에 시험 의뢰하여 시험성적서 관리

제품시험 성적서										결재	작 성	검 토			승 인
제 품 명				어린이용 가구					검사일자				201 년 월 일
종류	기능 및 특성에 의한 구분			책상 및 탁자, 의자, 수납가구, 침대, 소파, 조립식가구(DIY가구), 기타 가구류					규격(W*D*H ㎜)
	주요 재질			파티클보드(PB), 섬유판(MDF), 합판, 금속제, 합성수지제, 집성목 등					검 사 원
	사용연령			8세 이상, 3세 이상~8세 미만, 3세 미만					확 인 자
시험 업체명				㈜ㅇㅇㅇㅇ (인천광역시 서구 검단1동 검단길25)
시험항목				기 준									적 용 유 무	시험결과
합리적으로 예견할 수 있는 오용		8세 미만의 어린이용 가구		부속서 14 5.9 유해물질을 제외한 관련 요건 모두를 적합하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
겉모양				목재 및 목질 재료 사용시 조립 후 갈라짐, 휨 등의 결함이 생기지 않는 구조이어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				접합부는 용접, 이음, 연결에 의해 견고하게 결합되어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				접착부는 쉽게 떨어지지 않도록 적절하게 접착되어 있어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				도장면의 보이는 부분은 광택, 색조가 균일하고 도장 얼룩, 흘러내림 등이 없어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				인쇄 및 표시는 선명하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				나사류, 기타 쇠붙이를 이용하여 조립하는 경우는 결합부가 헐거워지지 않는 구조이어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				작동부가 있다면 쉽게 다룰 수 있고 내구성이 우수하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				회전부나 리클라이닝 장치가 있다면 견고하게 설치되어 있고, 원활히 작동하며 사용시 현저한 소음이 발생하지 않아야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				탈부착이 가능한 부품 및 부재는 확실하게 고정될 수 있는 구조이어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				부착된 캐스터는 튼튼하고, 헐거움, 빠짐이 없이 매끄럽게 작동되어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				접이식 장치는 매끄럽고 확실하게 작동되어야 하며, 사용하는 동안 쉽게 접히지 않는 구조이어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
작은 부품		36개월미만의 어린이용 가구		36개월 미만의 어린이용 가구, 분리되는 부품 및 안전확인 완구 제2부 5.24 합리적으로 예견할 수 있는 오용에 따라 시험 중에 분리되는 부품은 작은 부품 시험에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다. *** 이 요구사항은 가구의 조각 뿐만 아니라 플라스틱 조각, 성형 조각, 깎아 낸 조각 등 제한을 두지 않고 광범위하게 적용된다.									□유 □무	□적 합 □부적합
													□유 □무	□적 합 □부적합
													□유 □무	□적 합 □부적합
													□유 □무	□적 합 □부적합
작은 부품		36개월이상의 어린이용 가구		36개월 이상의 어린이용 가구의 부품을 가진 가구에 대해서는 안전확인 완구 5.2에 따라 시험한 결과 작은 부품 실린더 안에 완전히 들어가면 경고 문구를 표시하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
가장 자리		유리 또는 금속 재질의 접근할 수 있는 날카로운 가장자리
		96개월미만의 어린이용 가구		날카로운 가장자리 시험	위해한 날카로운 가장자리가 없어야 한다.								□유 □무	□적 합 □부적합
				접근할 수 있는 가장자리가 날카로운 가장자리 시험에 부적합할 경우	해당 가구의 예견할 수 있는 사용 및 의도된 연령 등급을 고려하여 상해의 우려가 있는 불합리한 위험성이 있는 지를 결정하기 위한 평가를 하여야 한다.								□유 □무	□적 합 □부적합
시험항목				기 준									적 용 유 무	시험결과
가장 자리		잠재적으로 날카로운 가장자리		시험 시료의 표면에 인접하여 있고 인접한 표면과의 간격이 0.5 mm 를 초과하지 않는 경우에 한하여 접근할 수 없는 가장자리로 간주된다.									□유 □무	□적 합 □부적합
가장 자리		기능성 날카로운 가장자리
		36개월미만의 어린이 용 가구		위해한 날카로운 가장자리가 없어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
		36개월이상 96개월 미만인 어린이용 가구		기능상 날카로운 가장자리가 반드시 있어야 하는 가구의 경우, 기능상 필요한 것 이외의 날카로운 가장자리가 전혀 없으면 날카로운 가장자리 시험에 제외되며 포장에 경고 문구를 표시하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
가장 자리		금속 가구에 대한 가장자리
		96개월 미만의 어린이용 가구		접근할 수 있는 금속 가장자리(구멍 및 홈에 있는 가장자리를 포함한다)에는 위해한 거스러미 및 페더링이 없어야 하며, 구부러져 있거나 접혀 있거나 말려 있는 가장자리이어야 한다. 그렇지 않다면 가장자리에 영구적으로 부착된 보호장구가 있거나 끝마무리가 되어 있어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
가장 자리		노출되어 있는 볼트 또는 나사선이 있는 막대의 가장자리
		나사선이 있는 볼트 또는 막대의 접근할 수 있는 끝에는 날카로운 가장자리와 거스러미가 없어야 한다. 그렇지 않다면 날카로운 가장자리와 거스러미에 접근할 수 없도록 편평한 보호 덮개가 씌워져 있어야 한다.											□유 □무	□적 합 □부적합
날카로운 끝		접근할 수 있는 날카로운 끝
		96개월미만의 어린이용 가구		접근할 수 있는 끝			위해한 날카로운 끝이 없어야 한다.						□유 □무	□적 합 □부적합
				접근할 수 있는 끝이 날카로운 끝 시험에 부적합할 경우			해당 가구의 예견할 수 있는 사용 및 의도된 연령 등급을 고려하여 상해의 우려가 있는 불합리한 위험성이 있는 지를 결정하기 위한 평가를 하여야 한다.						□유 □무
날카로운 끝		잠재적으로 날카로운 끝		시험 시료의 표면에 인접하여 있고 인접한 표면과의 간격이 0.5 mm 를 초과하지 않는 경우에 한하여 접근할 수 없는 가장자리로 간주된다.									□유 □무	□적 합 □부적합
날카로운 끝		36개월미만의 어린이용 가구		36개월 미만의 어린이용 가구의 끝으로 가장 큰 단면 치수가 2 mm 이하이고 날카로운 끝 시험에 따라 시험했을 때 반드시 날카로운 끝으로 존재하지 않는 것은 잠재적으로 위해한 날카로운 끝으로 간주된다. 따라서, 해당 가구의 예견할 수 있는 사용 및 의도된 연령 등급을 고려하여 상해의 우려가 있는 불합리한 위험성이 있는지를 결정하기 위한 평가를 하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
날카로운 끝		기능성 날카로운 끝
		36개월미만의 어린이 용 가구		위해한 기능성의 날카로운 끝이 없어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
		36개월이상 96개월 미만인 어린이용 가구		기능상 날카로운 끝이 반드시 있어야 하는 가구(예를 들면, 바늘이 있는 가구 재봉기)의 경우, 포장에 경고 문구를 표시하여야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
목재 가구				가구에 사용된 나무 재질의 접근할 수 있는 표면 및 가장자리에는 부서진 조각이 없어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
시험항목				기 준									적 용 유 무	시험결과
돌출부				잠재적으로 피부를 찌를 위해의 우려가 있는 돌출부는 철사의 끝을 접거나 매끈하게 가공된 보호 뚜껑 또는 덮개를 부착하는 것과 같이 피부와의 접촉면적을 효과적으로 증가시킬 수 있는 적절한 수단으로 보호되어 있어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				이 보호 뚜껑 또는 덮개는 안전확인 완구 5.24.6.4(보호 부품의 인장시험)에 따라 시험했을 때 분리되지 않아야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
금속튜브				금속튜브의 마무리는 끝부분-마개 또는 튜브의 끝부분을 보호하는 기타 장치가 있어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				핸들그립 및 기타 보호 장치는 70 N의 힘을 가했을 때 떨어지지 않아야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
끈 및 고무줄				18개월 미만의 어린이용 가구의 끈 및 고무줄
				가구에 부착되어 있거나 포함되어 고정된 올가미, 고리의 형태로 엉킬 수 있는 끈 또는 고무줄은 25 N ± 2 N 의 인장력으로 측정 시 자유 길이가 220 mm 미만이어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
				끈, 고무줄 또는 복합적인 끈 또는 고무줄이 가구의 어떠한 부분에 연결되어 올가미 또는 고정된 고리를 형성하거나 엉킬 수 있다면 끈 또는 고무줄의 끝에 있는 구슬 또는 다른 부착물을 포함하여 올가미 또는 고정된 고리의 둘레는 25 N ± 2 N 의 인장력으로 측정시 360 mm 보다 작아야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
끈 및 고무줄				18개월 미만의 어린이용 가구에 있는 자체 수축되는 잡아당기는 끈
				끈으로 움직이는 장치에 사용되는 접근할 수 있는 끈은 안전확인 완구 5.11.2 (자체 수축이 되는 잡아당기는 끈)에 따라 시험했을 때 6.4 mm 를 초과하여 수축되어서는 안 된다.									□유 □무	□적 합 □부적합
끈 및 고무줄				36개월 미만의 어린이용 잡아당기는 가구의 끈
				36개월 미만의 어린이용 잡아당기는 가구에 사용된 25 N ± 2 N 의 인장력으로 측정 시 길이가 220 mm 이상인 끈 또는 고무줄에는 엉켜서 고정된 고리나 올가미를 형성할 수 있는 구슬이나 다른 부착물이 없어야 한다.									□유 □무	□적 합 □부적합
안정성 안전요구사항
힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성				전도되지 않아야 할 것.									□유 □무		□적 합 □부적합
가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력)				전도되지 않아야 할 것.									□유 □무		□적 합 □부적합
유해물질 안전요건		염소화페놀류(PCP)				5.0 ㎎/㎏ 이하							□유 □무
		6가 크로뮴				3.0 ㎎/㎏ 이하							□유 □무
		다이메틸푸마레이트				0.1 ㎎/㎏ 이하							□유 □무
		아릴아민				30 ㎎/㎏ 이하							□유 □무
		폼알데하이드				75 ㎎/㎏ 이하							□유 □무
		유기주석화합물 TBT (tributyltin)				1.0 ㎎/㎏ 이하							□유 □무
		섬유제품의 염색견뢰도				4급 이상 이하							□유 □무
		폼알데하이드 방출량				0.12 ㎎/m2․h 이하							□유 □무
		톨루엔 방출량				0.080 ㎎/m2․h 이하							□유 □무
		총휘발성 유기화합물방출량 TVOC				4 ㎎/m2․h 이하							□유 □무
		유해원소 용출	안티모니 (Sb)			60 mg/kg 이하							□유 □무
			비소 (As)			25 mg/kg 이하							□유 □무
			바륨 (Ba)			1000 mg/kg 이하							□유 □무
			카드뮴 (Cd)			75 mg/kg 이하							□유 □무
			크로뮴 (Cr)			60 mg/kg 이하							□유 □무
			납 (Pb)			90 mg/kg 이하							□유 □무
			수은 (Hg)			60 mg/kg 이하							□유 □무
			셀레늄 (Se)			500 mg/kg 이하							□유 □무
		유해원소 함유량	총 납(Pb)			300 mg/kg 이하							□유 □무
			총 카드뮴(Cd)			75 mg/kg 이하							□유 □무
		프탈레이트 가소제 총 함유량	DEHP			0.1 % 이하							□유 □무
			DBP										□유 □무
			BBP										□유 □무
			DINP										□유 □무
			DIDP										□유 □무
			DNOP										□유 □무
상기의 시험은 어린이용 가구(부속서 14)의 공급자적합성 확인을 위하여 자체, 외부업체, 공급업체, 공인기관의 성적서를 활용하여 어린이용 가구의 안전기준에 적합함을 확인하였음. *** 활용 성적서 첨부(공급업체 성적서: /공인기관 성적서: )
제품 설명서(어린이용 가구)							모델명	00-0000, 00-0001, 00-0002, 00-0003, 00-0004, 00-0005 (해당되는 전체 모델 기입)
제품사진

첨부1. 제품시험 성적서 샘플(어린이용 가구)

첨부2. 제품시험 성적서 샘플(가구)

제품시험 성적서							결재	작 성	검 토			승 인
제 품 명			가구-높이 762mm 이상				검사일자				201 년 월 일
종류	기능 및 특성에 의한 구분		□가정용 서랍장, □사무용 파일링 캐비넷				규격(W*D*H ㎜)				X X
	주요 재질		파티클보드(PB), 섬유판(MDF)				검 사 원
	모 델 명						확 인 자
시험 업체명			㈜ㅇㅇㅇㅇ(인천광역시 서구 검단1동 검단길25)
시험항목			기 준							적 용 유 무				시험결과
안정성 안전요구사항
힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성			전도되지 않아야 할 것.							□유 □무			□적 합 □부적합
가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력)			전도되지 않아야 할 것.							□유 □무			□적 합 □부적합
높이 762mm 이상의 가정용 서랍장			벽에 고정할 수 있는 벽고정장치가 부착되어 있거나, 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공되어야 한다.							□유 □무			□적 합 □부적합
제품의 표면가공된 목재재질(보통 합판, 특수가공치장 합판, 섬유판, 파티클 보드)은 아래의 <① 목재재질 유해물질 안전요구사항> 또는 <② 목재재질 유해물질 안전요구사항>에 적합하여야 한다.
유해물질 안전요건		①	폼알데하이드 방출량(데시케이터법)		1.5 ㎎/ℓ이하일 것					□유 □무			□적 합 □부적합
		②	폼알데하이드 방출량		0.12 ㎎/m2․h 이하일 것					□유 □무			□적 합 □부적합
			톨루엔 방출량		0.080 ㎎/m2․h 이하일 것					□유 □무			□적 합 □부적합
			총휘발성 유기화합물방출량 TVOC		4 ㎎/m2․h 이하일 것					□유 □무			□적 합 □부적합
상기의 시험은 〔가구-높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷에 한정한다.〕(부속서 3)의 공급자적합성 확인을 위하여 자체, 외부업체, 공급업체, 공인기관의 성적서를 활용하여 가구의 안전기준에 적합함을 확인하였음. *** 활용 성적서 첨부(공급업체 성적서: / 공인기관 성적서: )
제품 설명서(가구 – 사무용 파일링 캐비넷)				모델명		00-0000, 00-0001, 00-0002, 00-0003, 00-0004, 00-0005 (해당되는 전체 모델 기입)
제품사진

첨부3. 공급자적합성확인서

■ 어린이제품 안전 특별법 시행규칙 [별지 제28호서식]
공급자적합성 확인서
확인자	회사명		사업자등록번호
	대표자
			전자우편
			전화번호
	회사의 주소
			팩스번호
제조업자	회사명		사업자등록번호
	대표자		전자우편
	회사의 주소		전화번호
			팩스번호
공급자적합성확인대상어린이제품	어린이제품명
	안전기준 상의 모델구분
	제조자 제시 모델명
	적용안전기준
위 공급자적합성확인대상어린이제품이 「어린이제품 안전 특별법」 제25조제1항 및 같은 법 시행규칙 제40조제2항에 따라 안전기준에 적합한 것임을 확인합니다.
년 월 일장
확인자				(서명 또는 인)
※ 공급자적합성 확인자는 국내 제조업자 또는 수입업자로 한정합니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]